4x GND to display

24,25,26,27,28,29 – display

A0,A1,A2 – display

9, 10, 11 – display

2 to BB left ESP32, pin 50

3 to 15

18 to 52

19 to 53